# Bauer Mariner 200 - sähkö

**06.2018 Kompressorilohkoöljyt vaihdettu**

**Huollon suoritti: PaPe**

**08.2019 Kakkosvaiheen syöttöputki vuotaa – kiristetty**

**Huollon suoritti: PaPe**

**05.2020 kompressorilohkoöljyt vaihdettu**

**Huollon suoritti: Toni H.**

# Bauer Junior

**06.2018 Kompressorilohkoöljyt vaihdettu**

**Huollon suoritti: PaPe**

**08.2018 moottorin kansi ja kannentiiviste vaihdettu**

**Huollon suoritti: PaPe**

**08.2018 moottoriöljyt vaihdettu**

**Huollon suoritti: PaPe**

**07.2019 juuttunut 300 bar venttiili vapautettu**

**Huollon suoritti: PaPe**

**05.2019 kompressorilohkoöljyt vaihdettu**

**Huollon suoritti: PaPe**

**06.2019 300 bar venttiili vaihdettu Oceanuksesta**

**Huollon suoritti: Tomi W.**

# Bauer Oceanus

06.2017 pakoventtiili ja kannentiiviste vaihdettu

**Huollon suoritti: PaPe**

06.2018 kompressorilohkoöljyt vaihdettu

**Huollon suoritti: PaPe**

07.2019 **POISTETTU KÄYTÖSTÄ!!!**   
Kakkosvaiheen kiertokangen laakeri pettänyt

Kompressoripuolen osat voi käyttää varaosina

# Bauer Mariner 250

06.2018 kompressorilohkoöljyt vaihdettu

**Huollon suoritti: PaPe**

06.2018 moottoriöljyt vaihdettu

**Huollon suoritti: PaPe**

05.2020 kompressorilohkoöljyt vaihdettu

**Huollon suoritti: PaPe**

05.2020 moottoriöljyt vaihdettu

**Huollon suoritti: n.n. / PaPe**

# Bauer Mariner 200 – nitrox kompressori

04.2018 akku poistettu ja happisolenoidin virransyöttö muutettu tasasuuntaajaperustaiseksi

**Huollon suoritti: PaPe**

04.2018 moottoriöljyt vaihdettu

**Huollon suoritti: PaPe**

05.2018 kompressorilohkoöjyt vaihdettu

**Huollon suoritti: PaPe**

08.2019 kaasunpidätysvivusto korjattu

**Huollon suoritti: PaPe**

09.2019 happianturi vaihdettu

**Huollon suoritti: PaPe**

10.2019 kiinalainen moottori vaihdettu Honda-merkkiseen johon vaihdettu kiinalaisesta moottorista vauhtipyörä, jossa laturin magneetit

**Huollon suoritti: PaPe**

05.2020 happianturi vaihdettu

**Huollon suoritti: n.n./ PaPe**

05.2020 kompressorilohkoöjyt vaihdettu

**Huollon suoritti: n.n./PaPe**